**Техническое описание**

***Передвижная стойка для сушки заготовок СП-2014***

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные характеристики** |  |
| Допустимая распределенная максимальная нагрузка  | 400 кг |
| Допустимая нагрузка на ряд опорных трубок | 20 кг |
| Расстояние между опорными трубками по вертикали | 65 мм |
| Количество рядов опорных трубок (макс.) | 18 шт |
| Длина опорных трубок | 820 мм, съемные |
| Колесные опоры  | D150 мм, с резиновым ободом  |
| Тип покрытия трубок  | пластик  |
| Габаритные размеры, Д\*Ш\*В, мм  | 2000\*1080\*1940  |
| Вес, кг | 200 |

**Техническое описание**

***ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ:***

Передвижная стойка для сушки заготовок СП-2014 предназначена для работы с заготовками, с нанесенным клеевым слоем. Данное оборудование позволяет существенно сократить себестоимость продукции за счет мобильности и эффективного использования пространство цеха.

Конструктивно стойка состоит из основания, цельносварной рамы и опорных трубок. Основание установлено на 4 колеса.

**Комплектность оборудования:**

* Основание;
* Цельносварная рама;
* Опорные трубки;

 - Колеса.

***ПРЕИМУЩЕСТВА:***

Стойка окрашена краской с «молотковым» эффектом, что увеличивает стойкость оборудования к механическим воздействиям.

Предварительно напряженная конструкция позволяет компенсировать деформации в процессе эксплуатации. Максимальная нагрузка, которую выдерживает данное оборудование – 400 кг.

Колеса, обеспечивающие легкость передвижения, отличаются продолжительным сроком службы.

Опорные стержни покрыты специальным материалом, что исключает возможность механических повреждений обратной стороны заготовок. Защитный материал легко заменяется при загрязнении. Расстояние между опорными стержнями ( 65 мм) позволяет сохранить целостность изделий при укладке заготовок. Опорные стержни съемные и легко заменяются в случае деформации.

**Спецификация поставки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Описание** | **Кол-во** | **Цена ед, руб** |
| Передвижная стойка для сушки заготовок | 1 |  |
| **Итого, включая НДС, руб** |  | **35 000** |

**Предложение действительно до 30.12.2018.**

**Условия поставки**

Страна происхождения: Россия

Документация: на русском языке в печатном виде.

Упаковка: пленка

Условия оплаты: 60% - первый авансовый платеж, 40% - второй платеж в течение 5 дней с даты уведомления о готовности к отгрузке со склада.

Гарантия: 12 меc.

Срок поставки: 7 дней (уточняется при заказе).

\*Стойки передвижные не подлежат обязательной сертификации.